

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКОЕ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.04.2016 № 180

р.п. Петровское

**«Об определении размера вреда, причиняемого   
транспортными средствами,   
осуществляющими перевозки   
тяжеловесных грузов по автомобильным   
дорогам местного значения сельского поселения**

**Петровское Ярославской области»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 №934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 27.01.2010 №16-п «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов», Уставом сельского поселения Петровское, администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения сельского поселения Петровское Ярославской области (Приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

3. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов

Приложение № 1

к Постановлению администрации

сельского поселения Петровское

от 22.04.2016 № 180

**Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения  сельского поселения Петровское Ярославской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) | Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам, рассчитанным на нормативную (расчетную) осевую нагрузку 6 т/ось, 10 т/ось, 11,5 т/ось, вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства (рублей на 100 км) | | | |
| на автомобильных дорогах с переходным покрытием, 6 т/ось | на автомобильных дорогах с усовершенствованным покрытием | | |
| 6 т/ось | 10 т/ось | 11,5 т/ось |
| До 10 | 6839 | 6596 | 1698 | 726 |
| Свыше 10 до 20 | 7283 | 7111 | 2129 | 1573 |
| Свыше 20 до 30 | 8277 | 8698 | 3455 | 1290 |
| Свыше 30 до 40 | 9375 | 11004 | 5381 | 1902 |
| Свыше 40 до 50 | 10551 | 14009 | 7891 | 2705 |
| Свыше 50 до 60 | 11791 | 17699 | 10974 | 3691 |
| Свыше 60 | рассчитывается по формулам, указанным в Методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, приведенной в приложении к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации" (далее - Методика) | | | |

Примечания:

1. Для автомобильных дорог, для которых установлены иные параметры нормативных (расчетных) осевых нагрузок (2 т/ось, 4 т/ось, 8 т/ось и т.п.), расчет вреда производится по формулам, приведенным в Методике, при этом исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными средствами для автомобильных дорог с допустимой нагрузкой менее 6 т/ось, определяется по строке первой таблицы 1 Методики, для автомобильных дорог с допустимой нагрузкой от 6 т/ось до 10 т/ось - по строке 2 таблицы 1 Методики.

2. В период введения временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.

**Размер вреда при превышении значений предельно допустимых**

**осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства**

|  |  |
| --- | --- |
| Превышение допустимой массы транспортного средства (процентов) | Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, вследствие превышения допустимой массы транспортного средства (рублей на 100 км) |
| До 10 | 2451 |
| Свыше 10 до 20 | 2802 |
| Свыше 20 до 30 | 3154 |
| Свыше 30 до 40 | 3506 |
| Свыше 40 до 50 | 3857 |
| Свыше 50 до 60 | 4209 |
| Свыше 60 | рассчитывается по формулам, приведенным в Методике |